## Trennstrichdicke

Beschreibung: so wird's gemacht

### Zweispaltiger Text

Dieser Text hat einen Trennstrich von 2mm zwischen den beiden Spalten.

CCITT ist eine internationale Organisation, die Übertragungsnormen im Telefonwesen festlegt. Z.B. ist die Bell 212A-Norm, ein Übertragungsstandard für die 1200-bps-Übertragungsgeschwindigkeit, international durch diese Kommision als CCITT V22-Norm deklariert worden. Die 2400-bps-Übertragungsnorm lautet V.22 bis. Die Initialen CCITT repräsentieren einen französichen Namen, ins Englische übersetzt bedeutet es soviel wie International Telegraph and Telephone Consultative Committee (Internationales Comittee zur Telegraphen- und Telefonberatung).

CRC ist eine Fehlererkennungstechnik, bestehend aus einem Zyklus-Algorythmus, der auf jeden Block oder Datenpaket vom sendenden und empfangenden Modem angewendet wird. Das sendende Modem fügt die Checksumme jeden Datenblocks beim Senden in Form eines CRC- Codes bei, die vom empfangenden Modem mit der Checksumme des eingehenden Datenblocks vergleicht und dem sendenden Modem die Ergebnisse dieses Vergleichs mitteilt. Beim ARQ-Protokoll akzeptiert das empfangende Modem nicht eher nachkommende Datenblöcke, bis der nicht korrekt übertragene Block korrekt dort eingegangen ist.

(Texte von Ralf Bibinger, ralf_bibinger@lu.maus.de)

### Vierspaltiger Text

Dieser Text hat einen Trennstrich von 1mm zwischen den einzelnen Spalten.

CCITT ist eine internationale Organisation, die Übertragungsnormen im Telefonwesen festlegt. Z.B. ist die Bell 212A-Norm, ein Übertragungsstandard für die 1200-bps-Übertragungsgeschwindigkeit, international durch diese Kommision als CCITT V22-Norm deklariert worden. Die 2400-bps-Übertragungsnorm lautet V.22 bis. Die Initialen CCITT repräsentieren einen französichen Namen, ins Englische übersetzt bedeutet es soviel wie International Telegraph and Telephone Consultative Committee (Internationales Comittee zur Telegraphen- und Telefonberatung).

CRC ist eine Fehlererkennungstechnik, bestehend aus einem Zyklus-Algorythmus, der auf jeden Block oder Datenpaket vom sendenden und empfangenden Modem angewendet wird. Das sendende Modem fügt die Checksumme jeden Datenblocks beim Senden in Form eines CRC- Codes bei, die vom empfangenden Modem mit der Checksumme des eingehenden Datenblocks vergleicht und dem sendenden Modem die Ergebnisse dieses Vergleichs mitteilt. Beim ARQ-Protokoll akzeptiert das empfangende Modem nicht eher nachkommende Datenblöcke, bis der nicht korrekt übertragene Block korrekt dort eingegangen ist.

(Texte von Ralf Bibinger, ralf_bibinger@lu.maus.de)